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	Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

	Количество пройденных месяцев
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	84
	96
	108
	120
	132
	144
	156
	168

	Пробег в тыс. км.
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180
	195
	210

	1
	Воздушный фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	2
	Система климат-контроля и кондиционирования воздуха
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	3
	Состояние АКБ
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	4
	Тормозные магистрали, шланги и соединения
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	5
	Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З

	6
	Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)
	
	
	
	П
	
	
	
	П
	
	
	
	П
	
	

	7
	Тормозные диски и колодки
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	8
	Приводные ремни
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	9
	Приводные валы и пыльники
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	10
	Выхлопная система
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	11
	Шаровые соединения передней подвески
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	12
	Топливный фильтр                     Бензин

                                                     Дизель
	
	П
	
	З
	
	П
	
	З
	
	П
	
	З
	
	П

	
	
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З

	13
	Топливные магистрали, шланги и соединения
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	14
	Стояночный тормоз
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	15
	Рулевая рейка
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС
	ПС

	16
	Шины (износ и давление воздуха)
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	17
	Уровень рабочей жидкости АКПП
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	18
	Уровень масла МКПП
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	19
	Паровой шланг и крышка горловины топливного бака
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	20
	Моторное масло и масляной фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	21
	Свечи зажигания                  Никелевые

                         Иридиевые/платиновые
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	З
	

	22
	Салонный фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	23
	Система охлаждения двигателя
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	24
	Жидкость сисетмы охлаждения двигателя
	Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем каждые 30000 км или 24 месяца

	25
	Все электрические системы и проводка
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	26
	Замки, петли и направляющие дверей
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	27
	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	28
	Добавить топливные присадки
	Каждые 5000 км или 6 месяцев

	 




