
Регламент ТО Hyundai Sonata 
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	[bookmark: _GoBack]П– проверка и при необходимости чистка, смазка, подтяжка | З– замена

	Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

	Количество пройденных месяцев
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	84
	96
	108
	120
	132
	144
	156
	168

	Пробег в тыс. км.
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180
	195
	210

	1
	Воздушный фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	2
	Система климат-контроля и кондиционирования воздуха
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	3
	Состояние АКБ
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	4
	Тормозные магистрали, шланги и соединения
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	5
	Тормозная жидкость/жидкость гидроприво
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П

	6
	Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)
	
	
	
	П
	
	
	
	П
	
	
	
	П
	
	

	7
	Тормозные диски и колодки
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	8
	Приводные ремни
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	9
	Приводные валы и пыльники
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	10
	Выхлопная система
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	11
	Шаровые соединения передней подвески
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	12
	Топливный фильтр                     Бензин

                                                     Дизель
	
	П
	
	З
	
	П
	
	З
	
	П
	
	З
	
	П

	
	
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З

	13
	Топливные магистрали, шланги и соединения
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	14
	Стояночный тормоз
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	15
	Рулевая рейка
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	16
	Шины (износ и давление воздуха)
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	17
	Уровень рабочей жидкости АКПП
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	18
	Уровень масла МКПП
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	П
	П

	19
	Паровой шланг и крышка горловины топливного бака
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	20
	Моторное масло и масляной фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	21
	Свечи зажигания                 Никелевые

                        Иридиевые/платиновые
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З
	
	З

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	З
	

	22
	Салонный фильтр
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	23
	Система охлаждения двигателя
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	24
	Жидкость сисетмы охлаждения двигателя
	Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем каждые 30000 км или 24 месяца

	25
	Все электрические системы и проводка
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	26
	Замки, петли и направляющие дверей
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	27
	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	28
	Добавить топливные присадки
	Каждые 5000 км или 6 месяцев

	 




