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	Периодичность прохождения ТО (месяцы или километры), что раньше.

	Количество пройденных месяцев
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	84
	96
	108
	120
	132
	144
	156
	168

	Пробег в тыс. км.
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180
	195
	210

	1
	Моторное масло и масляный фильтр.
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	2
	Приводные ремни вспомогательных агрегатов, шкивы.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	3
	Система охлаждения двигателя (уровень жидкости, визуальный осмотр).
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П

	4
	* Жидкость системы охлаждения.
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П

	5
	Воздушный фильтр.
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З

	6
	Топливная система, топливопроводы.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	7
	Нипель вакуумного усилителя тормозов
	-
	-
	-
	П
	-
	-
	-
	П
	-
	-
	-
	П
	-
	-

	8
	Свечи зажигания.
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П
	П
	З
	П
	П

	9
	Направление света и сила светового потока фар.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	10
	Состояние колес и давление в шинах.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	11
	Тормозные колодки, тормозные диски, цилиндры.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	12
	Рабочая тормозная система. Педальный и стояночный тормоз (эффективность торможения).
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	13
	Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения. Контрольный клапан усилителя тормозов.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	14
	Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, наличие подтеков.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	15
	Жидкость в тормозной системе.
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З
	П
	З

	16
	Салонный фильтр.
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З
	З

	17
	Масло в переднем и заднем дифференциале
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П

	18
	Масло в МКПП (только для авто с МКПП)
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П

	19
	Жидкость в АКПП (только для авто с АКПП)
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П
	З
	П
	П

	20
	Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), элементы подвески.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	21
	Система выпуска отработавших газов двигателя.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	22
	Приводные валы (полуоси). Состояния пыльников полуосей, ШРУСов.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	23
	** Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова).
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	24
	Ремни безопасности (функционирование, повреждения).
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	25
	Петли и замки дверей, капота, багажника.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	26
	Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, уровень жидкости.
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	27
	Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм).
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	28
	*** Надувная подушка безопасности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 

	* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

	** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

	*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.




